Leuchtenname: l.encore SL120 Aufbaurahmen ohne Leuchte

Artikelnummer: 806802

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext – l.encore SL120 Flächenleuchte
Ultraflache, rechteckige LED-Flächenleuchte mit nur 9 mm Bauhöhe, geeignet für vielfältige Montagearten. Die Leuchte bietet höchste Flexibilität für Einlegen in Rasterdecken, Aufbau-, Einbau-, Anbau- oder Pendelmontage – je nach Zubehör.
Das Gehäuse besteht aus einem weiß pulverbeschichteten Aluminiumrahmen. Die opale Diffusorscheibe mit patentierter Kanteneinspeisung gewährleistet eine homogene Lichtfläche bei gleichzeitig reduzierten Leuchtdichten. Bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, bietet die Leuchte eine lange Lebensdauer und stabile Farbtemperatur. Der externe LED-Konverter ist im Lieferumfang enthalten. Optional ist die Leuchte mit dimmbaren Betriebsgeräten (DALI, Touchdim, PowerLine) erhältlich.
Verfügbare Varianten:
– Lichtfarbe: 3000 K oder 4000K (weitere auf Anfrage)
– Montagearten: Einlegen, Aufbau, Einbau, Pendel, Anbau (je nach Zubehör)
– Dimmbare Varianten verfügbar
– Effizienz bis zu 96 lm/W
– Opale Abdeckung mit gleichmäßiger Lichtverteilung
Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale: 
- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Paneel
- inklusive externem Konverter

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 1,7

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): -

Schutzart (-): -

Schutzklasse (-): -

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 300mm; Höhe: 50mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W):  lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

Produktvariantenbeschreibung: l.encore SL120 Aufbaurahmen
Rechteckiger Metallrahmen pulverbeschichtet zur Aufnahme des l.encore SL120 Paneels. Rahmen zur Montage an die Decke. Darin kann der externe Konverter untergebracht werden. Leuchte NICHT beinhaltet.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806802