Leuchtenname: l.encore SL120 Flächenleuchte

Artikelnummer: 806798

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext – l.encore SL120 Flächenleuchte
Ultraflache, rechteckige LED-Flächenleuchte mit nur 9 mm Bauhöhe, geeignet für vielfältige Montagearten. Die Leuchte bietet höchste Flexibilität für Einlegen in Rasterdecken, Aufbau-, Einbau-, Anbau- oder Pendelmontage – je nach Zubehör.
Das Gehäuse besteht aus einem weiß pulverbeschichteten Aluminiumrahmen. Die opale Diffusorscheibe mit patentierter Kanteneinspeisung gewährleistet eine homogene Lichtfläche bei gleichzeitig reduzierten Leuchtdichten. Bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, bietet die Leuchte eine lange Lebensdauer und stabile Farbtemperatur. Der externe LED-Konverter ist im Lieferumfang enthalten. Optional ist die Leuchte mit dimmbaren Betriebsgeräten (DALI, Touchdim, PowerLine) erhältlich.
Verfügbare Varianten:
– Lichtfarbe: 3000 K oder 4000K (weitere auf Anfrage)
– Montagearten: Einlegen, Aufbau, Einbau, Pendel, Anbau (je nach Zubehör)
– Dimmbare Varianten verfügbar
– Effizienz bis zu 96 lm/W
– Opale Abdeckung mit gleichmäßiger Lichtverteilung
Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale: 
- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Paneel
- inklusive externem Konverter

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 2,9

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): II

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 295mm; Höhe: 9mm; Länge: 1195mm

Einbautiefe (mm): 50

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 100,00 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 4500

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 4500 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 45

Systemleistung direkt / indirekt (W): 45 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806798