Leuchtenname: l.encore SL120 Flächenleuchte DALI

Artikelnummer: 807064

Serienbeschreibung:
Die l.encore SL120 schaltbar ist eine hochmoderne LED-Leuchte mit ultraflachem Design und einer Aufbauhöhe von nur 9 mm. Sie bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte. Der umlaufende Alurahmen in weißer Pulverbeschichtung beherbergt hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur und gutem Farbwiedergabeindex. Die patentierte Kantenlichteinspeisung sorgt für eine homogene Lichtfläche mit gleichmäßiger Lichtverteilung und reduzierten Leuchtdichten.
Konstruktionsmerkmale:
Material: Ultraflaches LED-Panel mit einem umlaufenden Aluminiumrahmen, weiß pulverbeschichtet.
Lichttechnik: Patentierte Kantenlichteinspeisung mit opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung.
Konverter: Externer LED-Konverter, flexibel positionierbar auf der Leuchtenrückseite oder in abgehängten Decken.
Montagemöglichkeiten:
Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
Besondere Merkmale
Ultraflaches Rechteck-Design (Langfeld).
Homogene Lichtfläche mit flimmerfreiem Licht.
Opale Diffusorscheibe für angenehme Lichtverteilung.
Modular erweiterbar mit Dimmschnittstelle und Zubehör für verschiedene Montagearten.
Zubehör (optional):
Einbauclipse: Für die Integration in Deckenöffnungen.
Aufbaurahmen: Für die Nutzung als Aufbauleuchte.
Einbaurahmen: Für die Nutzung als Einbauleuchte.
Seilabhängung: Für die Montage als Pendelleuchte.

Merkmale: 
- Einlgeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- rechteckig - Langfeld
- flaches 9mm Light Paneel
- auch als Wandleuchte geeignet
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzweck

Mögliche Modifikationen: 
- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 2,9

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): II

Abmessungen (mm): Breite: 295mm; Höhe: 9mm; Länge: 1195mm

Einbautiefe (mm): 50

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 96

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 4320

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 4320 / -

Systemleistung (W): 45

Systemleistung direkt / indirekt (W): 45 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: l.encore SL30/SL62/SL120 Einbauclipse
Set bestehend aus 4 Klemmfedern. Diese werden an der Leuchte SL30/SL62/SL120 auf der Oberseite angeschraubt. Dann werden die Federn in 4 Deckenöffnungen oder einem großen Deckenausschnitt eingeschnappt verspannen den 9mm dünnen Rahmen der Leuchte unter der Decke.
Deckenausschnitt SL120: 1185mm x 285mm

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807064