**Leuchtenname:** l.encore SL30 Flächenleuchte DALI

**Artikelnummer:** 807061

**Serienbeschreibung:**l.encore SL30/SL62 Flächenleuchte

Die l.encore SL30/SL62 ist eine ultraflache LED-Leuchte mit einer Aufbauhöhe von nur 9 mm. Die Leuchte kann als Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Der weiße, pulverbeschichtete Alurahmen integriert hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur und hervorragendem Farbwiedergabeindex. Die patentierte Kantenlichteinspeisung sorgt für eine homogene Lichtfläche mit gleichmäßiger Lichtverteilung.

Eigenschaften:

Vielseitige Nutzung: Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Aufbauleuchte, Pendelleuchte oder Wandleuchte.

Ultraflaches Design: Aufbauhöhe von nur 9 mm, ideal für moderne Innenräume.

Homogenes Licht: Opale Diffusorscheibe für breitstreuende, gleichmäßige Beleuchtung.

Flimmerfreies Licht: Für ein angenehmes visuelles Erlebnis.

Externer Konverter: Flexibel auf der Leuchtenrückseite oder der abgehängten Decke platzierbar.

Patentierte Technologie: Effiziente Kantenlichteinspeisung für reduzierte Leuchtdichten.

Montagemöglichkeiten:

Einlegen: Direkt in Rasterdecken integrierbar.

Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen nutzbar.

Einbau: In Gipsdecken mit Einbaurahmen montierbar.

Pendel: Mit optionalem Pendelset flexibel einsetzbar.

Anbau: Mit Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.

**Merkmale:**- Einlgeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte

- quadratisch

- flaches 9mm Light Paneel

- Ohne Zubehör als Einlegeleuchte für Rasterdecken

- auch als Wandleuchte geeignet

- 2 Baugrüßen verfügbar 30x30 und 62x62

- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe

- Patentierte Kanteneinspeisung

- Flimmerfreies Licht

- inklusive externem Konverter

- Montagezubehör je nach Einsatzweck

**Mögliche Modifikationen:**- Dimmschnittstelle

- Zubehörteile für Montagearten

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**-

**Gewicht (kg):** 1,6

**Farbe:** Weiß

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** II

**Abmessungen (mm):** Breite: 295mm; Höhe: 9mm; Länge: 295mm

**Einbautiefe (mm):** 45

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 96

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 110

**Gesamtlichtstrom (lm):** 2304

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 2304 / -

**Systemleistung (W):** 24

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 24 / -

**Betriebsgerät:** DALI/TD/PL

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim, PowerLine

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <23

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 807061