Leuchtenname: l.encore SL62 Flächenleuchte DALI

Artikelnummer: 807058

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext – l.encore SL30/62 Flächenleuchte
Die l.encore SL30/62 ist eine vielseitig einsetzbare LED-Flächenleuchte in quadratischer Bauform. Sie eignet sich wahlweise als Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchte und ist in zwei Größen verfügbar: 300 x 300 mm sowie 620 x 620 mm. Durch ihr ultraflaches Design mit nur 9 mm Aufbauhöhe und eine gleichmäßig breitstrahlende opale Diffusorscheibe bietet sie eine moderne, unaufdringliche Lichtlösung für vielfältige Anwendungen.
Die patentierte Kanteneinspeisung erzeugt eine homogene Lichtfläche bei gleichzeitig reduzierten Leuchtdichten. Die Leuchte ist mit hocheffizienten LED-Platinen ausgestattet, die eine stabilisierte Farbtemperatur und hohe Lebensdauer gewährleisten. Der externe LED-Konverter ist im Lieferumfang enthalten und bei Aufbau- oder Pendelmontage direkt auf dem Panel platzierbar.
Verfügbare Varianten:
– Größen: 300 x 300 mm (SL30), 620 x 620 mm (SL62)
– Montagearten: Einlegen, Einbau, Aufbau, Anbau, Pendel, Wand
– Lichtfarbe: 3000 K oder 4000K (weitere Varianten auf Anfrage)
– Optional mit Microprismenscheibe (UGR<19) lieferbar
– Zubehör für verschiedene Montagearten verfügbar
– Optional mit Dimmschnittstelle erhältlich
Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale: 
- Einlgeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Paneel
- Ohne Zubehör als Einlegeleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrüßen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzweck

Mögliche Modifikationen: 
- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 2,6

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): II

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 620mm; Höhe: 9mm; Länge: 620mm

Einbautiefe (mm): 45

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 96

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 4320

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 4320 / -

Lichtstromerhalt (%): L70>50.000h

Systemleistung (W): 45

Systemleistung direkt / indirekt (W): 45 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Die SL62 ist der ideale Ersatz für eine 60er Einlege- oder Einbauleuchte - also Ersatz für Rasterleuchten mit 4x18W T8.
Auch mit Microprismenscheibe und UGR<19 lieferbar.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807058