**Leuchtenname:** l.poof SL 120

**Artikelnummer:** 815832

**Serienbeschreibung:**l.proof SL Feuchtraumleuchte

Gehäusematerial: Polycarbonat / PMMA, robust IK10, UV-beständiges

Größe: in Baulängen verfügbar

Betriebsgerät: 3 Varianten erhältlich:

- schaltbar

- DALI

- Bewegungssensor integriert

Leistung: bei der schaltbaren Version und der Variante mit Bewegungssensor einstellbar

Durchverdrahtung: 5-polig

Beidseitig 5x2-polige Federklemme

Mittig platzierte Gummitülle zur rückseitigen Verdrahtung

Inklusive Federstahl-Montageklammern

**Merkmale:**- Schlagfest IK10

- UV-beständiges

- Optional mit Bewegungssensor

- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar

- Durchverdrahtung

**Mögliche Modifikationen:**- Optionale Aufrüstung mit Notstrom-Akkumodul

- Pendel

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**-

**Gewicht (kg):** 1,6

**Farbe:** grau

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP66

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 75mm; Höhe: 81mm; Länge: 1165mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 140

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** 82

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 120

**Gesamtlichtstrom (lm):** 5600

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 5600 / -

**Lichtstromerhalt (%):** L80>50.000h

**Systemleistung (W):** 24-40

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 24-40 / -

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Betriebsgerätbeschreibung:** schaltbar / nicht dimmbar, Leistung einstellbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 815832