Leuchtenname: l.poof SL 120

Artikelnummer: 815832

Serienbeschreibung:
l.proof SL Feuchtraumleuchte
Gehäusematerial: Polycarbonat / PMMA, robust IK10, UV-beständiges
Größe: in Baulängen verfügbar
Betriebsgerät: 3 Varianten erhältlich:
- schaltbar
- DALI
- Bewegungssensor integriert
Leistung: bei der schaltbaren Version und der Variante mit Bewegungssensor einstellbar
Durchverdrahtung: 5-polig
Beidseitig 5x2-polige Federklemme
Mittig platzierte Gummitülle zur rückseitigen Verdrahtung
Inklusive Federstahl-Montageklammern

Merkmale: 
- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung

Mögliche Modifikationen: 
- Optionale Aufrüstung mit Notstrom-Akkumodul
- Pendel

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 1,6

Farbe: grau

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP66

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 75mm; Höhe: 81mm; Länge: 1165mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 140

Farbwiedergabeindex Ra (-): 82

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 5600

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 5600 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 24-40

Systemleistung direkt / indirekt (W): 24-40 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: schaltbar / nicht dimmbar, Leistung einstellbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815832