Leuchtenname: l.sun S 200 Hallenpendelleuchte

Artikelnummer: 809330

Serienbeschreibung:
l.sun S 100/150/200 Hallenpendelleuchte
Typ: Runder LED-Hallenpendelleuchte mit Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet.
Kühlung: Wartungsfreier Leuchtenkörper mit passiver Kühlung und optimiertem Wärmemanagement.
Lichttechnik: Breitstrahlende Optik für allgemeine Anwendungen.
Lichtfarbe: Hochwertige und langlebige LEDs mit guter Farbwiedergabe.
Lichtoptik: Wahlweise 60° oder 90° Abstrahlwinkel.
Lichtqualität: Flimmerfreies Licht für angenehme Beleuchtung.
Montageoptionen: Mit Ringöse für Abpendelung an Ketten oder Seilen. Optional mit Montagebügel für Decken- oder Tragschienenbefestigung.
Betriebselektronik: Betriebsgerät auf der Rückseite des Kühlkörpers integriert.
Schutzklasse: IP65 (staub- und wasserresistent), IK08 (stoßfest).
Schutzfunktionen: Überspannungs-, Überlast-, Übertemperatur- und Überstromschutz.

Merkmale: 
- Stabiles Aludruckgussgehäuse
- Montagering zum Abhängen an Seil oder Kette
- Beständig gegen Wasser, Schmutz und Staub,
- Schutzklasse IP65 und IK08
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Schutzfunktionen: Over-Voltage, Over-Load,
- Over Temperature, Over Current
- Flimmerfreies Licht
- einfache Einzel-Linsentechnik

Mögliche Modifikationen: 
- Montagebügel für Decken oder Tragschienenbefestigung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben: 3000K, 5000K oder 6500K

Gewicht (kg): 5,5

Farbe: Schwarz

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP65

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 360

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 210mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 144

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 60

Gesamtlichtstrom (lm): 28720

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 28720 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 200

Systemleistung direkt / indirekt (W): 200 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 809330