l.une S ceiling
LED Strahler für Deckenanbau mit integriertem Betriebsgerät. Gehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine und optimalem Wärmemanagement und sehr hohem Farbwiedergabeindex.
Mit Kunststoffreflektor und optischer Linse für rotationssymmetrische Lichtverteilung, Austrittswinkel 36° Vollwinkel. 
Ausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: ø 65mm, H: 115mm
Farbe: RAL 9003 signalweiß
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Systemlichtstrom: 1.320 lm
Systemeffizienz: 88 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 36°
Gewicht: 1,0 kg
Systemleistung: 15W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 812575
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk