Leuchtenname: x.arris S Stehleuchte

Artikelnummer: 806671

Serienbeschreibung:
LED-Stehleuchte x.arris S, geeignet für die direkte und indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung in Einzel- und Doppelbüroarbeitsplätzen nach EN12464-1/08.2011. Ausgestattet mit Sensortechnik für Präsenz- und Tageslichtsteuerung sowie blendfreier Lichttechnik für BAP-gerechte Beleuchtung mit sehr hoher Effizienz und guter Farbwiedergabe.
Leuchtenkopf:
Flach, rechteckig
Material: Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet.
Rahmen: Aluminiumprofil, scharfkantig, gebürstet und eloxiert (EV1).
Untere Abdeckung: Microprismenscheibe für blendfreies Licht und präzise Lichtverteilung.
Lichtaustritt nach oben: Klar abgedeckte Öffnung.
Lichttechnik:
Lichtverteilung: 25 % direkt, 75 % indirekt.
LEDs: High-Brightness-LED-Platinen
Farbtemperatur: stabilisiert
Normkonform: BAP-gerechte Beleuchtungsstärken und normgerechte Entblendung.
Sensorik und Bedienung:
Präsenzsensor: Automatische Steuerung bei Anwesenheit.
Tageslichtsensor: Helligkeitsanpassung an Umgebungslicht.
Multifunktionstaster: Manuelle Steuerung für Schalten und Dimmen, integriert im Standrohr.
Standrohr:
Rechteckiges Aluminiumprofil (50 x 40 mm), pulverbeschichtet in RAL9006.
Integrierter Multifunktionstaster in Griffhöhe.
Fußplatte:
Massive Stahlplatte mit U-förmigem Ausschnitt für direkte Positionierung am Tisch.
Pulverbeschichtet (RAL9006, Feinstruktur).
Elektronik:
Dimmbarer LED-Konverter integriert im Leuchtenkopf.
Betriebselektronik für einfache Montage.
Flexible schwarze Zuleitung (2.500 mm) mit Schuko-Stecker.

Merkmale: 
- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf
- Blendfreie Microprismenscheibe
- Betriebselektronik im Leuchtenkopf sorgt für einfache Montage
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Helligkeit regelt automatisch über Sensorik
- Multifunktionstaster zur manuellen Helligkeitsregelung am Standrohr
- Stabiler Aufbau
- Hohe Lichtleistung
- BAP gerecht

Mögliche Modifikationen: 
- Sonderlackierung
- Tischadaption
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Sonderbestückung bis 16000lm
- Doppelkopfversion
- Länge der Zuleitung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- 2700K

Gewicht (kg): 13,2

Farbe: Alu eloxiert EV1, RAL9006

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 250mm; Höhe: 2050mm; Länge: 700mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 146

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85

Gesamtlichtstrom (lm): 11543

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2886 / 8657

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 79

Systemleistung direkt / indirekt (W): 20 / 59

Betriebsgerät: SENSOR

Betriebsgerätbeschreibung: Tageslicht-/Bewegungssensor

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <16

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 25 / 75

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806671