Leuchtenname: x.blaze 3 Pendelleuchte

Artikelnummer: 802376

Serienbeschreibung:
Die x.blaze 3 Pendelleuchte, leistungsstarke und robuste Beleuchtungslösung, für anspruchsvolle Anwendungen in hohen Räumen, Industriehallen und speziellen Einsatzbereichen. Mit modernster COB-LED-Technologie, einem staubdichten Gehäuse und vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten. Langlebige und effiziente Lösung für professionelle Beleuchtungsanforderungen.
Design und Materialien
Leuchtengehäuse: Zylindrisches Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet in Feinstruktur.
Kühlkörper: Aluminiumdruckguss mit passiver Kühlung für wartungsfreien Betrieb.
Reflektor: Breitstrahlender Aluminiumreflektor mit geschlossener Abdeckscheibe.
Pendelsystem: Zwei zentral verstellbare Stahlseilpendel (Standardpendellänge 1,5 m) mit mittiger Leuchtenzuleitung.
Beleuchtungstechnologie
LED-Bestückung: COB-LED mit optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Lichtfarbe.
Farbwiedergabeindex (CRI): hoche Farbwiedergabe
Reflektoren: Optimiert für hohe Räume
Flimmerfrei: Für konstante Lichtqualität in sensiblen Bereichen.
Betriebsgerät: Im Deckengehäuse integriert, optional extern verfügbar.
Montage und Sicherheit
Pendellänge: Verstellbar, projektierte Längen auf Anfrage.
Wartungsfrei: Staubdichtes Gehäuse für lange Lebensdauer.
Ballwurfsicher: Geprüft nach DIN 18032, geeignet für Sporthallen.
Verdrahtung: Wärmebeständige Ausführung.

Merkmale: 
- Robustes Design
- Hochleistungs-COB LED
- Staubdichter Leuchtkörper
- Passive Kühlung für schwierige Umgebungen
- Optimiert für hohe Räume und Hallen
- Flimmerfreies Licht
- Ballwurfsicher DIN 18032
- Betriebsgerät im Baldachin oder extern

Mögliche Modifikationen: 
- Einbindung in bestehende Systeme KNX, DMX, DALI, etc.
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Projektierte Pendellängen
- Beliebige Gehäuselackierung in RAL
- CRI >80 oder CRI>90

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 5000K

Gewicht (kg): 5,6

Farbe: Signaweiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 5000

Schutzart (-): IP60

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 145

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 212mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 126

Farbwiedergabeindex Ra (-): >70

Lichtaustrittswinkel (Grad): 60

Gesamtlichtstrom (lm): 6827

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6827 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 54

Systemleistung direkt / indirekt (W): 54 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <25

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 802376