**Leuchtenname:** x.blaze 5 Pendelleuchte

**Artikelnummer:** 803173

**Serienbeschreibung:**Die x.blaze 4 und 5 Pendelleuchte ist eine leistungsstarke und robuste Leuchte, speziell für den Einsatz in hohen Räumen, Industriehallen und anspruchsvollen Umgebungen. Mit modernster COB-LED-Technologie, langlebig, staubdichtem Gehäuse und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und effiziente Beleuchtung.

Design und Materialien

Leuchtengehäuse: Zylindrisches Aluminiumgehäuse, matt pulverbeschichtet, robust und staubdicht.

Kühlkörper: Aus Aluminiumdruckguss mit passiver Kühlung für wartungsfreien Betrieb.

Reflektor: Tiefstrahlender Aluminiumreflektor mit geschlossener Abdeckscheibe für gezielte Lichtverteilung.

Montagebügel: Stabiler Bügel mit seitlich integriertem Betriebsgerät und Anschlussgehäuse.

Abpendelsystem: Kette mit Ringöse und Sicherungsstahlseil, ausgestattet mit Deckenhalter für sichere Befestigung.

Beleuchtungstechnologie

LED-Bestückung: COB-LED mit optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Lichtfarbe.

Farbwiedergabeindex (CRI): Gute Farbwiedergabequalität

Optimiert für hohe Räume: Reflektoren für effiziente Beleuchtung.

Flimmerfrei: Für konstante Lichtqualität auch in sensiblen Bereichen.

Betriebsgerät: Seitlich am Montagebügel integriert

Montage und Sicherheit

Pendelsystem: Anpassbare Pendellängen durch bauseitige Installation mit Kette und Sicherungsseil.

Wartungsfrei: Staubdichter Leuchtenkörper für lange Lebensdauer.

Ballwurfsicher: Geprüft nach DIN 18032

Verdrahtung: Wärmebeständige Ausführung.

**Merkmale:**- Robustes Design

- Hochleistungs-COB LED

- Staubdichter Leuchtkörper

- Passive Kühlung für schwierige Umgebungen

- Optimiert für hohe Räume und Hallen

- Flimmerfreies Licht

- Ballwurfsicher DIN 18032

**Mögliche Modifikationen:**- Einbindung in bestehende Systeme KNX, DMX, DALI, etc.

- Projektierte Pendellängen

- Beliebige Gehäuselackierung in RAL

- CRI >80 oder CRI>90

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**- Lichtfarben: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 5000K

**Gewicht (kg):** 8,9

**Farbe:** Schwarz RAL 9005, glatt matt

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 5000

**Schutzart (-):** IP60

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 232mm; Höhe: 390mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** 5000

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 144

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >70

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 30

**Gesamtlichtstrom (lm):** 23026

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 23026 / -

**Systemleistung (W):** 160

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 160 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <22

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 803173