Leuchtenname: x.change 18W zu LED

Artikelnummer: 999103

Serienbeschreibung:
x.change – LED-Upgrade für Bestandsleuchten T8
Gilt für alle Arten von T8 Lampen - 58W, 36W, 18W und 1-flammig oder 2-flammig - oder 3-flammig und mehr.
Die x.change-Lösung von luxwerk bietet eine innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Möglichkeit, bestehende Leuchten auf moderne LED-Technologie umzurüsten. Hochwertige Komponenten kombiniert mit technischer Präzision und einfacher Integration der maßgefertigten x.change LED-Upgrade Lösung.
Aufbau und Elektronik:
Chassis: Maßgefertigt, speziell für die Integration in vorhandene Leuchtengehäuse.
Optik: Opale Zylinderabdeckung für homogene Lichtverteilung, ohne sichtbare LED-Punkte, nachempfunden herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen.
LED-Konverter: Hochwertig, langlebig und inklusive.
Wärmemanagement: Optimiert und garantiert maximale Lebensdauer.
ZHAGA-Konformität: Reversibel, reparierbar und nachhaltig durch ZHAGA-Standards.
Lichttechnik und Integration:
Hocheffiziente LED-Platinen: Keine ungünstigen LED-Stripes, sondern hochwertige Platinen.
Lichtfarbe: Nach Wahl – wie Bestand oder wunschgemäß.
Farbwiedergabe: CRI >90 für natürliche Farbwiedergabe.
Farbkonsistenz: MacAdam 3 für perfekte Gleichmäßigkeit.
Blendfreiheit: Optimierte Lichttechnik, abgestimmt auf vorhandene Raster.
Langlebigkeit: LED-Lebensdauer bis zu 72.000 Stunden (L70B10).
Einfache Montage: Kein Decken- oder Verkabelungswechsel, Montage in ca. 10 Minuten pro Leuchte.
Flexibilität: Bestehende Rastersysteme werden erhalten und weiterverwendet.
Vorbereitung: Entfernen vorhandener Elektronik (VG, Kabel, Stecker, Fassungen) vor Einbau.
Individuelle Maßanfertigung:
Anpassung: Maßgeschneiderte Konstruktion basierend auf einem Vor-Ort-Aufmaß.
Einfache Montage: Sicherstellung des Brennpunktes und leichter Einbau.
Individuell: Angepasste Klemmen für die vorhandene 230V-Zuleitung.
Nachhaltigkeit: Vermeidung von Elektroschrott durch passgenaue Nachrüstung.

Merkmale: 
- Kosten: Deutlich günstiger als eine Neuanschaffung, mit schnellen Amortisationszeiten.
- Nachhaltig: Ressourcen- und abfallschonend durch Wiederverwendung bestehender Gehäuse.
- Montage: Umbau ohne bauliche Änderungen, maximal 5 Minuten pro Leuchte.Individuell: Maßgeschneiderte Lösungen für jede Bestandsleuchte.
- Lichttechnik: Brennpunkt der LED-Einheit auf Bestandsreflektor abgestimmt, bester Wirkungsgrad
- Infrastruktur: Vorhandenen Infrastruktur nutzen, keine Anpassung der Verkabelung
- LEDs: Hochwertigste effiziete und langlebiege LED-Platinen, keine Stripes oder Billig-LEDs
- Technik: Optimales LED-Wärmemangement, um die LED-Lebensdauer zu maximieren
- Mechanik: Feste Verschraubung einer LED-Leuchte im Bestandsgehäuse sorgt für Stabilität, nichts verrutscht oder löst sich
- Gewährleistung: Volle Produkthaftung und Grantie auf LED-Leuchte in Leuchte – elektrisch – thermisch und lichttechnisch

Mögliche Modifikationen: 
- Lichtfarbe wie Bestand oder nach Vorgabe
- Farbwiedergabe wie Bestand oder besser
- Bei Bedarf sogar Vollspektrum-Sonnenlicht LEDs möglich
- Baulängen, Format und Proportionen ideal passend - maßgefertigt
- Leuchtenlichtstrom wie Bestand, auf Wunsch höherer Lichtstrom (bei deutlich reduzierter Leistung)
- Schaltbare Qualitäts-Betriebsgeräte, oder DALI dimmbar (setzte 5-adrige Verkabelung voraus)
- Optionale Dimmbarkeit per Funk-CASAMBI möglich, wenn Bestandsverkabelung sonst keine digitale Dimmung zulässt
- Funktechnisch sind dann sogar integrierte Bewegungssensoren und Lichtsensoren bei den Bestandsleuchten machbar

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 0,5

Farbe: weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 80mm; Höhe: 45mm; Länge: 600mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 136

Farbwiedergabeindex Ra (-): 90

Lichtaustrittswinkel (Grad): gemäß Bestandsleuchte

Gesamtlichtstrom (lm): 1630

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1630 / -

Systemleistung (W): 12

Systemleistung direkt / indirekt (W): 12 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): wie Bestandsleuchte

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100/0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 999103