Leuchtenname: x.cite S Stehleuchte weiß

Artikelnummer: 807519

Serienbeschreibung:
<strong>x.cite S Excitingly puristic</strong><br />
x.cite S LED-Stehleuchte – eine Symbiose aus modernem Design, intelligenter Technologie und exzellenter Lichtqualität.<br/>
<br />
<strong>Extrem flacher, rechteckiger Leuchtenkopf</strong> aus hochwertigem Aluminium mit klare Linie und eine elegantem Design, pulverbeschichtete Oberfläche. Die direkte und indirekte <strong>Lichtverteilung</strong> sorgt für ein harmonisches und angenehmes Arbeitslicht, mit präzisernMicroprismen blendfrei als auch BAP-gerecht – ideal für Einzel- und Doppelarbeitsplätze nach EN12464-1.<br />
<br />
<strong>Innovative Sensortechnologie</strong> integriert im Leuchtenkopf ermöglicht eine automatische Anpassung an Präsenz und Tageslicht, wodurch die x.cite S Energie spart und immer das richtige Licht gewährleistet. Mit der mitgelieferten IR6-Fernbedienung lassen sich die Einstellungen der Sensoren bequem an persönliche Bedürfnisse anpassen.<br/>
<br />
Die leistungsstarken High-Brightness-LEDs garantieren eine <strong>gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung</strong>, während die optimierte Lichttechnik und der hohe Farbwiedergabeindex für eine natürliche Farbdarstellung sorgen. Die stabilisierte Farbtemperatur und das durchdachte Wärmemanagement garantieren eine lange Lebensdauer. <br/>
<br />
Die Standfestigkeit wird durch eine schwere, schlüssig designte Stahlfußplatte mit U-Ausschnitt unterstützt, die eine flexible Positionierung direkt am Tisch ermöglicht. Eine 2 Meter lange, flexible Zuleitung mit Schuko-Winkelstecker rundet die Benutzerfreundlichkeit ab.<br />
<br />
<a title='x.cite Produk-Flyer' class='hyplnk' href='https://www.luxwerk-lichttechnik.com/downloads/service-downloads/brochure_x.cite-s-leporello.pdf' target='_blank'><strong>»x.cite Flyer als PDF - hier...«</strong></a><br /><br />
<strong>x.cite S</strong> – Die intelligente Lichtlösung für höchste Ansprüche an Design, Funktion und Nachhaltigkeit.<br /><br />

Merkmale: 
- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalem Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

Mögliche Modifikationen: 
- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 11

Farbe: Weiß RAL9003 Feinstruktur

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 310mm; Höhe: 2000mm; Länge: 440mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 147

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85

Gesamtlichtstrom (lm): 11890

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2973 / 8917

Systemleistung (W): 81

Systemleistung direkt / indirekt (W): 21 / 60

Betriebsgerät: SENSOR

Betriebsgerätbeschreibung: Tageslicht-/Bewegungssensor

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <16

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 25 / 75

Produktvariantenbeschreibung: -