Leuchtenname: x.light C groß Dali

Artikelnummer: 808437

Serienbeschreibung:
Rundes Deckeneinbau Downlight <strong>x.light C mini - groß</strong>  aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Acryl-Dekorzylinder eingehängt mit zusätzlich in der Außenkante eingefrästen 3-fach Rillen, koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke ab. Die Decke ist um die Leuchte indirekt aufgehellt.<br /><br /><ul>
    <li>Form: Rundes, dekoratives Deckeneinbau-Downlight.</li>
    <li>Material: hochwertiger Aluminiumdruckguss, dient als Kühlkörper.</li>
    <li>Oberfläche: pulverbeschichtet glänzend.</li>
    <li>Dekor-Element (C-Element): Eingehängter Acrylglas-Zylinder mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und satinierter Unterseite.</li>
    <li>Indirektes Licht: durch umlaufend eingefrästen 3-fach Rillen zur Lichtauskopplung. </li>
    <li>Lichttechnik:  Stabilisierte Lichtfarbe für konstante Helligkeit.</li>
    <li>Farbwiedergabe: sehr hoher Farbwiedergabeindex.</li>
    <li>Reflektor:  Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.</li>
    <li>Optimierte Entblendung durch Acrylglasblock.</li>
    <li>Montage:  Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.</li>
    <li>Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter zur Montage auf der abgehängten Decke.</li>
</ul><br /><br />

Merkmale: 
- Dekoratives rundes Downlight
- mit satinierter Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

Mögliche Modifikationen: 
- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 2,5

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 174mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 141

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 245

Gesamtlichtstrom (lm): 55

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 1981

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1981 / -

Systemleistung (W): 36

Systemleistung direkt / indirekt (W): 36 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <26

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -