Leuchtenname: x.line P System direkt/indirekt Pendelleuchte 55

Artikelnummer: 810351

Serienbeschreibung:
<strong>x.line System P filigranes lineares Pendelleuchtensystem</strong><br /><br />
Das x.line System P Pendelleuchtensystem ist eine filigrane, minimalistische immer maßgefertigte LED-Linienpendelleuchte. Trägerprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit eloxierte Oberfläche für robust und langlebig Optik.<br /><br /><ul>
    <li>Das schlanke Gehäuse mit nur 32 mm Breite, filigran, modern ästhetisch.</li>      
    <li>Mit stufenlos höhenverstellbarem Stahlseil und Deckenhalter.</li>
    <li>transparente Anschlussleitung mit rundem Deckenanschlussbaldachin.</li>
 </ul><br />

<strong>Profilhöhen:</strong><br /><ul>
    <li>36er Profil: direkt strahlend, Betriebsgerät beinhaltet zur externen Montage.</li>
    <li>55er Profil: direkt und indirekt strahlend, Betriebsgerät beinhaltet zur externen Montage.</li>
    <li>72er Profil: direkt und indirekt strahlend, Betriebsgerät im oberen U-Profil integriert.</li>
</ul><br />

<strong>Lichttechnik:</strong><br />
Das x.line System P Pendelleuchtensystem ist mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen für direkte Lichtverteilung ausgestattet, die für eine optimierte Lichtleistung, lange Lebensdauer und eine konstante Farbtemperatur sorgen. Der gute Farbwiedergabeindex (CRI) gewährleistet eine natürliche und klare Lichtwiedergabe.<br /><br />

Je nach Anwendungsbereich ist die Leuchte mit unterschiedlichen Entblendungen für die direkte Lichtverteilung,  bei gleichzeitig hoher Effizienz und Blendfreiheit, erhältlich.<br /><br />

    <strong>Microprismenscheibe:</strong><br />
        Diese moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung und sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.
        Ideal für Bereiche, in denen eine gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen erforderlich ist.<br /><br />

    <strong>Opale Abdeckung:</strong><br />
        Sorgt für eine gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.
        Erzeugt ein weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.<br /><br />

    <strong>Miniraster:</strong><br />
        Diese Abdeckung dient zur gezielten Lichtlenkung und optimiert die Entblendung für anspruchsvolle Einsatzbereiche.
        Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen präzise Lichtführung erforderlich ist. (Darklightoptik)<br /><br />

Merkmale: 
- Besonders filigranes Gehäuse
- 32mm schmal
- Pendelleuchte LED
- projektbezogene Lichtlinienlängen
- Blendfreie Microprismenscheibe, opale Scheibe
- oder Miniraster
- feine schlanke durchgängige Lichtlinie
- durchverdrahtet
- Abgehängt an einzelnen Stahlseilen
- Flimmerfreies Licht
- 36er Profil ausschließlich direkt strahlend
- 55er und 72er Profil direkte und indirekte Lichtanteile

Mögliche Modifikationen: 
- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- Opale Abdeckung oder Miniraster anstelle der Microprismen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Notlicht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 1,7

Farbe: eloxiert E2 EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 32mm; Höhe: 55mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 110

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 69x87

Gesamtlichtstrom (lm): 4065

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2846 / 1219

Systemleistung (W): 37

Systemleistung direkt / indirekt (W): 26 / 11

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 70 / 30

Produktvariantenbeschreibung: Technische Angaben pro Meter. System wird immer projektbezogen im gemeinsamen Dialog in wahlweisen Längen konzipiert.