x.round A900
Aufbauleuchte rund
Runde direkt strahlende Deckenaufbauleuchte aus Stahlblech pulverbeschichtet. Untere Leuchtenabdeckung mit einer eingelegten opal weißen Acrylglasscheibe gleichmässig hinterleuchtet. Zurückversetze Leuchte mit direkten breitstrahlenden Lichtverteilung und indirektem Lichthof um die Leuchte zur Deckenaufhellung. Bestückung mit hocheffizienter High-Brightness-LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und sehr hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel. Im Leuchtengehäuse ist das Betriebsgerät vorverdrahtet integriert. 
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 900mm, H: 91mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß
Lichtfarbe: 3000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>90
Lichtstrom: 10.800 lm 90% direkt/ 10% indirekt
Systemeffizienz: 120 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 6,3 kg
Systemleistung: 90W
Betriebsgerät: Konverter dimmmbar DALI
(TastDim)
Artikelnummer: 812523
Fabrikat: luxwerk