Leuchtenname: x.well L Wandleuchte

Artikelnummer: 808711

Serienbeschreibung:
x.well Wandleuchte M / L
Die x.well Wandleuchte bietet eine direkte und indirekte Lichtverteilung. Das flache, gebogene Gehäuse in glatter, matter Ausführung wird durch ein passendes Wandgehäuse ergänzt, das die integrierte Betriebstechnik aufnimmt.
Gehäuse: Flaches, gebogenes Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Material.
Wandgehäuse: Integriert zur Aufnahme der Betriebstechnik.
Abdeckscheiben: Klar für den indirekten Lichtanteil, opal für den direkten Lichtanteil.
Kunststoffblenden: Im oberen und unteren Bereich integriert, um eine Frontaufhellung zu erzeugen.
Lichtverteilung: Direkt und indirekt breitstreuend.
LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Merkmale: 
- Kreisabschnittsform
- Wandleuchte LED
- Opale Scheibe für Direktanteil
- Klare Abdeckung für Indirektanteil
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen: 
- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- diverse Dimmschnittstellen
- Verschiedene Lichtaustrittswinkel

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 1,4

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 90mm; Höhe: 76mm; Länge: 600mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 131

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 5200

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 780 / 4420

Systemleistung (W): 46

Systemleistung direkt / indirekt (W): 7 / 39

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 15 / 85

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808711