Leuchtenname: l.une L ceiling zoom

Artikelnummer: 808760

Serienbeschreibung:
l.une Ceiling Strahler
l.une Ceiling Strahler, leistungsstarker LED-Strahler für den Deckenanbau, mit integriertem schalt- oder dimmbarem Betriebsgerät. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und dient zugleich als Kühlkörper, wodurch ein optimales Wärmemanagement gewährleistet wird. Die integrierte Hochleistungs-LED-Platine bietet eine stabilisierte Farbtemperatur und einen guten Farbwiedergabeindex.
Lichtfarben: verschiedene Lichtfarben verfügbar
Farbwiedergabeindex: gute natürliche Farbwiedergabe
Austrittswinkel: verschiedene Ausstrahlungswinkel je nach Anwendung
Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch durch Kunststoffreflektor und optische Linse
Dreh- und schwenkbar: Ppräzise Ausrichtung des Lichts mit einem Schwenkwinkel von 90°
Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung
Integrierte Betriebselektronik: Platzsparende und effiziente Lösung.
Zoom Version: Frei einstellbar zwischen 12° und 60°
Ausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.
Der l.une Ceiling Strahler vereint modernes Design mit hoher Funktionalität.

Merkmale: 
- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen: 
- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 1,3

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 181mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 120

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 12 - 60

Gesamtlichtstrom (lm): 3730

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3730 / -

Systemleistung (W): 31

Systemleistung direkt / indirekt (W): 31 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808760