Leuchtenname: l.une star Aufbauleuchte

Artikelnummer: 815854

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext – l.une star Aufbaustrahler
Der l.une star ist ein kompakter LED-Deckenaufbaustrahler in zylindrischer Bauform mit integriertem Betriebsgerät. Die Leuchte ist in mehreren Baugrößen, Lichtfarben, Lichtverteilungen und Steuerungsarten erhältlich und eignet sich besonders für Akzentbeleuchtung in Verkaufs-, Ausstellungs- und Aufenthaltsbereichen.
Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss und dient gleichzeitig als passiver Kühlkörper. Die integrierte Hochleistungs-LED-Platine bietet flimmerfreies Licht mit hoher Effizienz und Farbwiedergabe (Ra >90). Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtverteilungen lieferbar und unterstützt damit vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Variante ist der Betrieb schaltbar oder mit Modifizierung dimmbar möglich. Mit unterschiedlichen Abstrahlwinkel verfügbar.
Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale: 
- Aufbaustrahler
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 1,5

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 80

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 212mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 125,93 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 15

Gesamtlichtstrom (lm): 3400

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3400 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 27

Systemleistung direkt / indirekt (W): 27 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: schaltbar - nicht dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): >21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815854