Leuchtenname: l.une starr DALI

Artikelnummer: 815853

Serienbeschreibung:
l.une starr – Deckenaufbaustrahler
Der l.une starr ist ein moderner zeitloser zylindrischer Deckenaufbaustrahler mit hochwertiger Lichttechnik. Das gepulverte Gehäuse ist aus Aluminium mit kompaktem Aufbau und dient gleichzeitig als Kühlkörper und sorgt so für eine lange Lebensdauer der Leuchte.
Die ausgezeichnete LED-Technologie mit hoher Effizienz gibt es wahlweise in zwei Lichtfarben. die Betriebselektronik ist integriert und beitet flimmerfreies Licht. L
Den l.une starr gibt es mit verschiendenen Lichtverteilungen – von fokussiertem Spotlicht (15°) bis hin zu breit streuendem Licht (35°).
Das integrierte DALI-Steuerungssystem ermöglicht eine einfache, flexible Lichtregelung und ist ideal für moderne Lichtkonzepte.
Systemeffizienz: ca. 122 lm/W ist BEG förderfähig.
Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch, Spot-Charakteristik
Einfacher Alu Zylinder
Ausstrahlungswinkel Vollwinkel - optional in:
Spot: 15°
Medium: 24°
Flood: 35°
Reflektortyp: ULTRA Technologie
Material: hochwertiges Aluminium
Gutes Wärmemanagement durch Aluminium-Gehäuse
Stabilisierte Farbtemperatur
Farbtoleranz: 3-Step MacAdam

Merkmale: 
-

Mögliche Modifikationen: 
- Auch in schwarz und silber verfügbar

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
-

Gewicht (kg): 1,5

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 212mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 0mm x 0mm

Effizienz (lm/W): 122

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 15

Gesamtlichtstrom (lm): 3300

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3300 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 27

Systemleistung direkt / indirekt (W): 27 / -

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI - dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: l.une starr

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815853